Приложение № 1

к договору № КП-0607-1/2023 от «06» июля 2023 г.

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок газобетонный D500 600х250х100 Bonolit | шт. | 409 | 132 | 53988 |
| 2 | Блок газобетонный D500 600х250х200 Bonolit | шт. | 35 | 264 | 9240 |
| 3 | Клей Юнис Плюс | шт. | 9 | 426 | 3834 |
| 4 | Пескобетон (ЦПС) М300 40кг | шт. | 4 | 294 | 1176 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 68238 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пена Markoflex для пистолета | шт. | 4 | 621 | 2484 |
| 2 | Арматура рифленая | м. | 14 | 144 | 2016 |
| 3 | Подвес прямой | шт. | 63 | 24 | 1512 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6012 |

|  |
| --- |
|  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унитаз строительный | шт. | 1 | 1600 | 1600 |
| 2 | Гофра 100мм | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 3 | Гибкий шланг 2м | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 4 | Кабель, патрон, лампочка | к-т | 1 | 1100 | 1100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3520 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Грунтовка по металлу | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Правило 2,5 м | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 4 | Шпатель 100 мм | шт. | 2 | 180 | 360 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 40 | 20 | 800 |
| 6 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3790 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 81560 |

РАБОТА

|  |
| --- |
|  |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возведение перегородок из ГСБ 100 мм | м2. | 58.31 | 680 | 39651 |
| 2 | Возведение перегородок из ГСБ 200 мм | м2. | 4.88 | 1220 | 5954 |
| 3 | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м. | 24 | 120 | 2880 |
| 4 | Устройство проема | шт. | 6 | 1050 | 6300 |
| 5 | Привязка стен | шт. | 24 | 400 | 9600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 64384 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн) | шт. | 2 | 3600 | 7200 |
| 2 | Разгрузка | тонна | 6 | 1200 | 7200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТА: | 78784 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 160344 руб.**

**ИТОГО: 160344 руб.**

**Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Пашков М. О. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.